# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) 5.5.1 Project Minimal Configuration
#
CONFIG_IDF_TARGET="esp32p4"
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y
CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHSIZE_16MB=y
CONFIG_PARTITION_TABLE_CUSTOM=y
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_SIZE=y
CONFIG_COMPILER_ORPHAN_SECTIONS_PLACE=y
CONFIG_SPIRAM=y
CONFIG_SPIRAM_IGNORE_NOTFOUND=y
# CONFIG_SPIRAM_MEMTEST is not set

CONFIG_SPIRAM_USE_MALLOC=y
CONFIG_SPIRAM_USE_CAPS_ALLOC=y

CONFIG_SPIRAM_MALLOC_ALWAYSINTERNAL=0
CONFIG_SPIRAM_MALLOC_RESERVE_INTERNAL=8192

CONFIG_SPIRAM_ALLOW_BSS_SEG_EXTERNAL_MEMORY=yCONFIG_CACHE_L2_CACHE_256KB=y
CONFIG_CACHE_L2_CACHE_LINE_128B=y
CONFIG_ESP_SYSTEM_PANIC_PRINT_HALT=y
CONFIG_FATFS_LFN_HEAP=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000
CONFIG_FREERTOS_VTASKLIST_INCLUDE_COREID=y
CONFIG_FREERTOS_GENERATE_RUN_TIME_STATS=y
CONFIG_FREERTOS_TASK_CREATE_ALLOW_EXT_MEM=n
CONFIG_VFS_MAX_COUNT=15
CONFIG_BSP_LCD_DPI_BUFFER_NUMS=2
CONFIG_BSP_DISPLAY_LVGL_AVOID_TEAR=y
CONFIG_BSP_DISPLAY_LVGL_DIRECT_MODE=y
CONFIG_BSP_LCD_COLOR_FORMAT_RGB888=y
CONFIG_LV_USE_CLIB_MALLOC=y
CONFIG_LV_USE_CLIB_STRING=y
CONFIG_LV_USE_CLIB_SPRINTF=y
CONFIG_LV_DEF_REFR_PERIOD=10
CONFIG_LV_USE_DRAW_SW_COMPLEX_GRADIENTS=y
CONFIG_LV_USE_OBJ_ID=y
CONFIG_LV_USE_OBJ_NAME=y
CONFIG_LV_OBJ_ID_AUTO_ASSIGN=y

CONFIG_LV_USE_LOG=y
CONFIG_LV_LOG_PRINTF=y
CONFIG_LV_ATTRIBUTE_FAST_MEM_USE_IRAM=y
CONFIG_LV_USE_PRIVATE_API=y
CONFIG_LV_FONT_MONTSERRAT_40=y
CONFIG_LV_USE_FS_STDIO=y
CONFIG_LV_FS_STDIO_LETTER=65
CONFIG_LV_USE_LODEPNG=y
CONFIG_LV_BUILD_EXAMPLES=n
CONFIG_IDF_EXPERIMENTAL_FEATURES=y