# This file was generated using idf.py save-defconfig. It can be edited manually.
# Espressif IoT Development Framework (ESP-IDF) Project Minimal Configuration
#
CONFIG_IDF_TARGET="esp32p4"

CONFIG_ESPTOOLPY_FLASHMODE_QIO=y
CONFIG_COMPILER_OPTIMIZATION_PERF=y
CONFIG_LV_ATTRIBUTE_FAST_MEM_USE_IRAM=y
CONFIG_FREERTOS_HZ=1000

CONFIG_SPIRAM=y
CONFIG_SPIRAM_MODE_HEX=y
CONFIG_SPIRAM_SPEED_200M=y
CONFIG_IDF_EXPERIMENTAL_FEATURES=y

## LVGL9 ##
CONFIG_LV_CONF_SKIP=y
CONFIG_LV_DEF_REFR_PERIOD=10

#CLIB default
CONFIG_LV_USE_CLIB_MALLOC=y
CONFIG_LV_USE_CLIB_SPRINTF=y
CONFIG_LV_USE_CLIB_STRING=y

# Performance monitor
CONFIG_LV_USE_OBSERVER=n
CONFIG_LV_USE_SYSMON=n
CONFIG_LV_USE_PERF_MONITOR=n

#Permet d'afficher des dégradés corrects
CONFIG_BSP_LCD_COLOR_FORMAT_RGB888=y

#on active les logs
CONFIG_LV_USE_LOG=y
CONFIG_LV_LOG_LEVEL_WARN=y
CONFIG_LV_LOG_LEVEL=2
CONFIG_LV_LOG_PRINTF=y
CONFIG_LV_LOG_USE_TIMESTAMP=y
CONFIG_LV_LOG_USE_FILE_LINE=y

#Specifique P4
CONFIG_SLAVE_IDF_TARGET_ESP32C6=y

CONFIG_SPIRAM_USE_MALLOC=y
CONFIG_LV_USE_OBSERVER=y

# CONFIG_LV_BUILD_EXAMPLES is not set
